四川省司法厅信息发布设备采购项目

采

购

文

件

四川省司法厅

2022年12月20日

各供应商：

四川省司法厅拟采购一批信息发布设备，诚邀各供应商参加询价。

1．项目名称：四川省司法厅信息发布设备采购项目。

2.采购方式：询价采购。一次报出不得更改的价格，符合采购需中标价即为合同价。

3．投标预算控制价：22.99万元。（超过该预算为废标）

4.供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）本项目不接受联合体投标。

5.采购内容：详情及需求见《采购报价清单》

6.投标截止时间：2022年12月23日12:00

7.投标方式：

（1）邮寄方式递交：供应商可将响应文件原件（密封）直接邮寄至四川省司法厅科信处（成都市青羊区上翔街24号）。

（2）现场递交：供应商可将报价文件（密封）在截止时间前递交至四川省司法厅2205办公室（成都市青羊区上翔街24号）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达四川省司法厅。逾期送达或密封和标注不符合文件规定的申请文件恕不接受。

8.投标保证金：无。

9.履约保证金：无。

10. 履行合同：中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的相关规定进行处理。

11.交货地点：四川省司法厅。

12.投标费用：投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

13.投标报价：应包括完成项目的材料、人工、运输、安装、管理、利润及税金等。

14.验收：中标人交货时，由招标人依据合同对照样品组织验收，确保货物质量。

15.投标人须知：报价信封上注明项目名称。标的未密封、错漏报、无单位公章或超过开标时间、采购预算的，作废标处理。

16.联系人：邓野，联系电话：13518115976。

采购报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 液晶电视 | 1.显示尺寸≥55英寸；2.背光源：LED；3.屏幕亮度：≥200cd/m2；4.屏幕比例：16:9；5.屏幕分辨率：≥2160P；6.安装方式：支持壁挂安装和支架安装；7.接口：≥2个HDMI接口，≥2个USB接口；8.屏幕相应时间≤8ms；9.包括安装支架。 | 台 | 1 |  |  | 1号楼每层2台，共14台；2号楼每层2台，共12台；3号楼每层1台，共4台。 |
| 1.显示尺寸≥43英寸；2.背光源：LED；3.屏幕亮度：≥200cd/m2；4.屏幕比例：16:9；5.屏幕分辨率：≥1080P；6.安装方式：支持壁挂安装和支架安装；7.接口：≥2个HDMI接口，≥2个USB接口；8.屏幕相应时间≤8ms；9.包括安装支架。 | 台 | 23 |  |  |
| 1.显示尺寸≥32英寸；2.背光源：LED；3.屏幕亮度：≥200cd/m2；4.屏幕比例：16:9；5.屏幕分辨率：≥720P；6.安装方式：支持壁挂安装和支架安装；7.接口：≥1个HDMI接口，≥1个USB接口；8.屏幕相应时间≤8ms；9.包括安装支架。 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 信息发布播放终端 | 1.多媒体信息发布终端播放器；2.终端具备多时段定时开、关机功能；支持异常断电后重启，系统自动延续播放功能；3.本地下载播放：具备通过网络接收媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播、定时播放、垫片等方式播放；4.画面分割：具备自由分屏方式；具备视频/图文混叠，多种透明效果；5.视频格式：具备 MPEG-1、MPEG-2、AVI、MP4、MOV、FLV 等主流视频格式；6.音频格式：具备 MPEG-1 Layers I、MPEG-4，AAC-LC,WAV,24-bit等多种音频格式；7.图片格式：具备 BMP、JPEG、PNG、GIF 等多种图片格式；网络具备局域网、WIFI 等方式；8.视频输出接口：HDMI；9.网络接口：10/100/1000M自适应网口10.安装位置：液晶电视背面安装； | 套 | 30 |  |  | 同上 |
| 3 | 信息发布管理器 | 1.处理器：参照不低于i7配置标准。2.内存：参照不低于16GB 1600MHz非ECC DDR3内存；4个DIMM插槽。3.显卡：参照不低于GTX1050TI 4G配置标准。4.存储：参照不低于500G SATA 6.0Gb/s 7200 RP，64G SSD，I/O端口：前面2\*USB2.0、2\*USB3.0、1\*麦克风、1\*耳机；背面：4\*USB2.0、2\*USB 3.0、2\*PS2、2\*DisplayPort、1\*VGA、1\*RJ45、1\*串行端口、1\*音频输入/麦克风、1\*音频输出。5.硬盘:固态硬盘6.含≥21英寸液晶显示器7.系统采用B/S架构，支持主流操作系统，如windows系统、linux系统。实现终端远程监控（终端工作状态，播放信息，下载监控），终端远程管理（远程升级、重启、关机、调节音量）。实用的权限与群组管理，多级审核机制，联网集中并分权限管理。可视化信息编辑与发布，按任务分屏功能；8.支持拖拽式的节目编排、所见即所得的编辑效果，支持设备远程管理、故障自修复机制、准确的错误提示，方便系统运维。操作简单便捷，一键实现素材的追加或覆盖更新 。设备异常时自动向管理中心告警；根据服务器端授权，设备可自动远程升级系统；9.提供统一的通讯协议，兼容终端、一体机、窗口屏、平板电脑等多种播放设备。支持跨平台安装，支持windows、linux等各种操作系统。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 24口接入交换机 | 1.接入交换机，提供≥24个千兆电口，≥4个千兆光口；2.交换容量≥256Gbps，包转发率≥51Mpps；每台设备配置≥2块千兆光模块；3.设备需具备STP/RSTP/MSTP，具备MAC地址黑洞；4.设备需具备LACP ，具备手动聚合；5.设备需具备基于端口的VLAN (4K VLANs) ，具备基于MAC的VLAN ，具备QinQ ，具备VLAN Mapping，具备GVRP；6.设备具备静态路由功能，具备RIPv1/v2、OSPF路由功能；7.设备具备每端口8个优先级队列，具备802.1p/DSCP/TOS流量分类，具备端口限速和流限速，具备SP、WRR、SP+WRR队列调度；8.设备具备 Portal, MAC,802.1x 认证，具备 AAA, Radius 认证，具备 802.1X 认证，具备 端口隔离、端口安全，具备 IP+MAC+port 绑定，具备 ARP detection；9.设备具备通过CLI, Telnet,Console口进行配置，具备SNMPv1/v2/v3 ，具备WEB网管，具备 NTP ，具备电源告警，具备实时温度检测和告警。 | 台 | 3 |  |  | 1/2/3号楼各1台 |
| 5 | 辅材 | 线缆、配件等辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 | 包括完成项目的材料、人工、运输、安装、管理、利润及税费等。包含1年的免费售后服务。 |
| 7 | 总合计： （大写： ） |

报价供应商： （盖章）

 联系人： 联系电话：

 年 月 日